ASI chip

Az ASI kábelen lévő feszültséget az ASI chip tápegység áramköre állítja elő szenzorok, aktuárok működéséhez szükséges 24 Volt feszültséget melynek legnagyobb terhelése 35 mA. A kiegészítő 5V-os tápfeszültség a saját belső elektronika működéséhez szükséges.  Az ASI chip 4 bitet fogadhat a mastertől és 4 btet tud visszaküldeni. Infomrációt küldhet a master számára a belső állapotáról, és beállító paramétereket fogadhat a mastertől. A chipben egy tápellátás-hiba-logika gondoskodik a hibamentes információkezelésről. A védő áramkör a termikus és túláram védelmen kívűl ún. Jabber-Inhibit (fecsegést kizáró) kapcsolási részletest is tartalmaz. Ez a slave-t leválasztja az ASI rendszerről, ha valamiért folyamatos adás alakul ki, a meghibásodott egység nem zavarja a rendszer működését.

Az ASI chipben lévő vezérlőegység dekódolja a master felhívását és generálja a slave válaszát, ami a buszvezetékre kerül. Ha adatfelhívás zajlik, a masterből érkező adatokat érvényesíti, mint kimenő adatokat, és a slave által érzékelt bemenő adatokat a slave válaszába szerkesztve küldi azokat a masterhez.

Az ASI chip négy adatpontját a csatolómodul, ill a szenzor, aktuátor gyárátásakor konfigurálják bemenetként vagy kimenetként. Az ASI rendszerben 16 bemenet/kimenet konfigurációt definiáltak, csak ezek valamelyike használható. 

ASI üzenet formátum:

ST: startbit, 0 értékkel a master-felhívás kezdetét jelzi

SB: vezérlőbit, 0 érték esetén adatátvitel (adatfelhívás) vagy paraméter-átvitel (paraméter-felhívás) indul, 1 érték parancsátvitelt jelöl.

A0…A4: cím: (5 bit), a megszólított slave kiválasztására szolgál, 00h: null cím, a gyári új, beállítatlan ASI slave kijelölésére 01 h…
1 Fh: az ASI slave címe (1…31d)

I0…I4: információ (5 bit)

PB: paritásbit, ha az 1-ek száma páros (a START- és ENDE-bit nélkül), ez a bit 0, egyébként 1 érétkű

EB: ENDE-bit, a masterfelhívás végét jelzi (0 értékű). A slave válaszbitjeinek szerepe megegyezik a masterfelhívásban szereplő azonos jelű bit-ekével, a válaszban nincs cím, nincs vezérlőbit és az információ mérete is kisebb.

PROFIBUS:

PROFIBUS hálózatoknál a konfiguráláskor kell megadni, hogy mely résztvevők fognak egymással adatot cserélni. Ezt kommunikációs kapcsolatokkal lehet definiálni, melyek bekerülnek minden résztvevő kommunikációs kapcsolati táblájába (KLB).

A kommunikáció lehet kapcsolat-felépítéses és kapcsolat-felépítés nélküli. Minden résztvevőnek (broadcoast) és a résztvevők egy csoportjának (multicast) szóló üzenetek jelentik a kapcsolat-felépítés nélküli kommunikációt, amelynél az üzenet küldője nem kap nyugtázást arról, hogy üzenete-e a vevőhöz megérkezett-e.

Két résztvevő közötti kommunikáció mindig kapcsolat-felépítéses, ilyenkor az adatcsere előtt fel kell építeni a kapcsolatot. A kapcsolat két partnere lehet két master vagy egy master és egy slave. Az adatforgalom lehet ciklikus vagy aciklikus.

TOKEN:

A Token Passing hozzáférési mód az ún. token (zserton) adogatásán alapul. A token egy rövid üzenetet (bitmintát) jelent, amely az adási jogosultságot hordozza. Amelyik résztvevőnél van a token, az adhat. Adás után a résztvevő köteles a tokent a következő résztvevő felé továbbítani. Ha nem kívánt adni, akkor továbbküldi a tokent a következő résztvevőnek, Az utolsó résztvevő után újra az első kerül sorra. Ha egy részvevő sem ad, akkor a token körbejár.

A vezérlőjegyeges (Tokne Ring) hozzáférés mód a gyűrűtopológiájú hálózatok leggyakoribb hozzáférési módszere. Ezt legelterjedtebben az IBM használja

A TOKEN Bus hózzáférési mód a TOKEN Passing módszer alkalmazása busztopológiájú hálózatokra. Ez a módszer az üzemi, vállalati, gyári lokális hálózatokban terjedt el. A Token Bus hozzáférési mód is token, azaz vezérjel-továbbításos módszer, szemben a gyűrűvel, ahol a sorrendet a körkörös csatlakozás meghatározza, a busz esetén csak logikai gyűrű van. Ehhez egy lista tartozik,a mely meghatározza az államások sorrendjét, tehát a zseton egy listával definiált gyűrű mentén halad.

CSMA/CD:

Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection: ütközést jelző vivőérzékeléses, többszörös hozzáférési mód. Régóta használják, főként a busz- vagy fatopológiájú lokális hálózatokban alkalmazzák és az ETHERNET-ben is. CSMA/CD előírásait az IEE 802 tartalmazza, a hozzáférési módszerek leginkább a közúti forgalom példáihoz hasonlóak.

A körforgalom az elektronikus busz, a torkolatok a különböző résztvevők, a jármű pedig a küldendő adatcsomag. A torkolatban ki kell várni, amíg a körforgalom üres lesz, majd elindul a jármű, hogy bejusson egy másik torkolatba.  Előfordulhat, hogy két jármú egyszerre akar bejutni az üres körforgalomba (MULTIPLE ACCES), az ekkor fellépő ütközést a rendszer felismeri, és visszahívja a járműveket.

A vivőérzékelés (CARRIER SENSE) azt jelenti, hogy az állomás az adás előtt belehallgat az adathálózat tartalméba. Mikor üzenetküldési folyamat zajlik, az üzenet a hálózat mindegyik állomásához eljut. Az üzenet megérkezésekor valamennyi hallgató állomás megállapítja az üzenethez tartozó címet. Ha ez a cím a saját címével megegyezik, az állomás az üzenetet átveszi és feldolgozza.

